Tilsyn med universell utforming
jf. plan- og bygningsloven kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Arbeids- og publikumsbygg

- Byggeplasstilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarlig foretak |
| Deltagere på tilsyn | Foretakets funksjon i byggesaken |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Annet |
| Tilsynsfører/saksbehandler |

|  |
| --- |
| Byggeplasstilsyn byggverk for publikum og arbeidsbygning |
| **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Hjemmel** | **Avvik** | **Merknader** |
| Er nødvendig informasjon for orientering gitt eller skiltet i kommunikasjonsvei? Er skilt utført i henhold til krav? | Er det informasjon for å vite hvor du er og hvor du skal?Er skilt taktile? | TEK10 § 12-6TEK10 §12-21  |  |  |
| Er glassfelt og søyler markert? |  | TEK10 § 12-6 TEK10 § 12-20  |  |  |
| Er rom innredet slik at det oppnås likestilt bruk? Er størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt bruk er mulig? | Sjekk for eksempelplasser og lydforhold på kino, klasserom, kontor-landskap garderobe. Aulaer i skoler og lignende. | TEK10 § 12-7  |  |  |
| Er alle trinn i felles trapp markert?Følger håndlist trappeløpet, også rundt repos? |  | TEK10 § 12-16  |  |  |
| Gir rommene god taleforståelse? | Er krav til akustikk utført?Er krav til støyhindring utført?Er det montert lydoverføringsanlegg? | TEK10 § 13-8  |  |  |
| Har alle rom i henhold til bygningens funksjon trinnfri atkomst og kan dører benyttes av alle?  | Trinnfri atkomstBredde på dør og kraft for å åpne dør. | TEK10 § 12-6 TEK10 § 12-7 TEK10 § 12-15  |  |  |