Tilsyn med Universell utforming
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Uteareal

- Dokumenttilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarleg føretak |
| Deltakere på tilsyn | Føretakets funksjon i byggjesaka |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar |

|  |
| --- |
| Dokumenttilsyn uteareal |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Heimel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 0 | Er uteopphaldsarealet etter sin funksjon eigna for leik, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Er det framkomeleg til leikeapparat? | Har uteopphalds -arealet gode lys- og soltilhøve?Er det skjerma for støy og vibrasjonar?  | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 1 | Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareal? | Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar vei til området sitt uteopphaldsareal. | TEK10 § §8-7 og 8-5 |  |  |
| 2 | Er uteopphaldsareal lett å orientere seg til og i? | Dokumentasjon på orienteringspunkter og vegfinning.Markering av gangsone over store plassar. | TEK10 § 8-5 |  |  |
| 1 | Er parkering nær hovudtilkomst? | Dokumentasjon på parkeringstilhøve. | TEK10 § 8-9  |  |  |
| 1 2 | Er avfallsløysing planlagt i uteareal? | Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand frå bygning og trafikksikker tilkomst for tømming. | TEK10 §12-12 |  |  |
| 0 | Er uteopphaldsareal tilgjengeleg og gir det likestilt bruk? | Plassering av benkar, utstyr og liknande. | TEK10 § 8-4  |  |  |
| 3 | Er uteopphaldsareal vurdert m.o.t. støy? | Dokumentasjon på støytilhøve. | TEK10 §13-6 |  |  |